|  |
| --- |
| ХРАНЕНИЕ  АБРАЗИВНОГО  ИНСТРУМЕНТА |


|  |
| --- |
| **НА   БАКЕЛИТОВОЙ   И   КЕРАМИЧЕСКОЙ   СВЯЗКАХ** |

Помещения для хранения должны быть крытыми и хорошо проветриваемые, со стабильной **t\_15-20°C.**

**Круги на органической связке** чувствительны к щелочной среде и изменениям температуры, поэтому они не могут находиться вместе с химикатами и подвергаться одностороннему нагреву - (нельзя располагать вблизи отопительных элементов)

**Шлифовальные круги** чувствительны к ударам и изгибающим напряжениям.

**Способы хранения шлифовальных и отрезных кругов должны соответствовать указанным в таблице.**Допускается хранить круги в транспортной таре.



**Шлифовальные сегменты** типов 1С, 2С, ЗС шириной до 150 мм , 5С, 6С, а также типа СП и шлифовальные бруски всех типов должны храниться в потребительской или транспортной таре.

**Сегменты остальных типов** должны храниться в стопке высотой **не более 600 мм.**

[На рисунке представлен один из вариантов правильного размещения абразивного инструмента на стеллажах без потребительской тары в зависимости от размеров круга](https://www.abrasives.ru/support/faq/abrasive-tool/saddle-for-storage.php)

|  |
| --- |
| **НА   ГИБКОЙ   ОСНОВЕ** |

Помещения для хранения должны быть сухими, незамерзающие,  с **t\_18-22°С**, при относительной **влажности воздуха 45-65%**. Не располагать рядом с нагревательными приборами, холодными или влажными стенами, дверями или окнами, либо непосредственно на полу. Оберегать от прямых солнечных лучей.

**Особенно тщательно оберегать инструмент при транспортировке** - избегать механических повреждений (ударов, сбросов, сгибаний), попадания осадков, росы, инея.

**Инструмент на гибкой основе  желательно хранить в его оригинальной упаковке.** Извлеченный из упаковки инструмент храните, избегая деформации.

Упаковку **фибровых дисков** вскрывать только **перед применением.**

Рулоны шлифовальной шкурки  должны быть уложены в штабель плотными рядами, чередующимися в продольном и поперечном направлениях. **Высота складирования рулонов не должна превышать 2-х метров.**

**Срок годности** (**с момента изготовления)**

**Изделия на бакелитовой связке**

**- 3 года**

**Изделия на гибкой основе**

**- 5 лет**

**Изделия на керамической связке – бессрочно**